|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INSPECCIÓN | HORA | ESCENARIO | NUMERO DE INSPECCIÓN |
|  |  |  |  |
| MARQUE CON UNA X EL EQUIPO A INSPECCIONAR |

|  |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE SERIE |  |
| FECHA DE FABRICACIÓN |  |
| PUNTO DE ANCLAJE FIJO |  | **LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL** |  |
| TIE OFF |  | **LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA** |  |
| REATA |  | **LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA** |  |
| RETRÁCTIL |  | **LÍNEA DE VIDA VERTICAL PORTÁTIL** |  |
|  |
| VERIFIQUE |
| MARCA  | **NORMA**  | **CERTIFICACIÓN** |
|  |  |  |
| INDIQUE CON UNA X LAS CONDICIONES DE LOS MATERIALES |
| DESGASTADO |  | **TALLADO** |  |
| COS RASTROS DE QUÍMICOS |  | **DESHILACHADO** |  |
| HILOS O ALAMBRES ROTOS |  | **ROÍDO**  |  |
| CON TORSIÓN  |  | **CORTADO** |  |
| QUEMADO |  | **OTRO** |  |
| INDIQUE CON UNA X LA TERMINACIÓN DEL EQUIPO |
| EVIDENCIA DE HABERSE SOMETIDO A UNA CAÍDA |  | **OJO DE TERMINAL ROTO O SIN OJO PROTECTOR** |  |
| COSTURAS ROTAS, QUEMADAS, CORTADAS O LEVANTADAS |  | **OTRO** |  | **CUAL** |  |
| INDIQUE CON UNA X SI TIENE O NO TIENE ABSORBEDOR DE ENERGÍA  |
| SÍ TIENE  |  | **NO TIENE** |  |
| INDIQUE CON UNA X EL ESTADO DEL ABSORBEDOR DE ENERGÍA |
| COSTURAS ROTAS, QUEMADAS, CORTADAS, LEVANTADAS |  |  **MATERIAL INTERNO VISIBLE** **EVIDENCIA DE HABERSE SOMETIDO A UNA CAÍDA** |  |
| HOYOS O DESGARRE |  | **QUEMADURAS** |  |
| SALPICADURA DE PINTURA |  | **EVIDENCIA DE HABERSE SOMETIDO** **A UNA CAÍDA** |  |
| RASTROS DE QUÍMICOS |  | **OTROS** |  |
| SI EL PUNTO DE ANCLAJE TIENE GANCHOS O MOSQUETONES. MARQUE (SI O NO) |
| DOBLE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: |  | **MARCA EN EL CUERPO:** |  |
| TORCIDAS/ DEFORMADAS: |  | **AGRIETADOS/FISURADO:** |  |
| CASQUILLO ROTO: |  | **CONSERVA EL AUTOMÁTICO:** |  |
| MALA ALINEACIÓN DEL GATILLO: |  | **ÓXIDO:** |  |
| CORROSIÓN: |  | **CORTES FILOSOS:** |  |
| SI EL PUNTO DE ANCLAJE TIENE ARGOLLA MARQUE (SI O NO) |
| LA REATA PRESENTA OXIDO |  | **LA ARGOLLA MUESTRA DESGASTE DE LOS PINES** |  |
| PRESENTA DESGASTE EN SUS PARTES MÓVILES |  | **LA ARGOLLA PRESENTA DEFORMACIÓN** |  |
| SI EL PUNTO DE ANCLAJE TIENE PRESILLAS MARQUE (SI O NO) |
| LAS PRESILLAS PRESENTAN DESGASTES O DEFORMACIÓN |  |
| LAS PRESILLAS EVIDENCIAN RUPTURA O EVIDENCIA DE ESTAR SUELTA |  |
| LAS PRESILLAS EVIDENCIAS DETERIORO POR EXPOSICIÓN QUÍMICA |  |
|  OBSERVACIONES GENERALES |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| INDICAR CON UNA X SI EL EQUIPO CUMPLE O NO CUMPLE |
| CUMPLE |  | **NO CUMPLE** |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN |  | **ANEXOS** | **FOTOS** |  |
| **OTROS** |  |
| FIRMA |