|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INSPECCIÓN | HORA | ESCENARIO | NUMERO DE INSPECCIÓN |
|  |  |  |  |
| MARQUE CON UNA X EL EQUIPO A INSPECCIONAR | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE SERIE | | |  | | | | | | | | | |
| FECHA DE FABRICACIÓN | | |  | | | | | | | | | |
| MOSQUETÓN | | |  | | **FRENO** | | | | | | |  |
| GANCHO | | |  | | **OTRO** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| VERIFIQUE | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | | | **NORMA** | | | | | **CERTIFICACIÓN** | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |
| INDIQUE CON UNA X EL ESTADO DEL EQUIPO METÁLICO | | | | | | | | | | | | |
| DOBLE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | |  | | | | **MARCA EN EL CUERPO** | | | |  | | |
| TORCIDO/ DEFORMADO | |  | | | | **AGRIETADAS/FISURADA** | | | |  | | |
| CUERPO DESGASTADO POR CUERDA | |  | | | | **CONSERVA EL AUTOMÁTICO** | | | |  | | |
| MALA ALINEACIÓN DEL GATILLO | |  | | | | **ÓXIDO** | | | |  | | |
| CORROSIÓN | |  | | | | **CASQUILLO ROTO:** | | | |  | | |
| PARTES MÓVILES ARGOLLAS, HEBILLAS Y REMACHES MARCAR (SI O NO) | | | | | | | | | | | | |
| LOS ORIFICIOS DE ANCLAJE PRESENTAN DEFORMACIÓN | | | | | | |  | | | | | |
| PRESENTA DESGASTE EN SUS PARTES MÓVILES | | | | | | |  | | | | | |
| CORROÍDO POR OXIDO | | | | | | |  | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| INDICAR CON UNA X SI EL EQUIPO CUMPLE O NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLE |  | | | | | | **NO CUMPLE** | | | |  | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN |  | | | | | | **ANEXOS** | **FOTOS** | | |  | |
| **OTROS** | | |  | |
| FIRMA | | | | | | | | | | | | |